(module ETH-MAGJACK (layer F.Cu) (tedit 548CAD0A)
  (fp_text reference ETH-MAGJACK (at -3.175 -12.065) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -6.35 -13.97) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.255 10.795) (end 8.255 10.795) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.255 10.795) (end 8.255 -11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.255 -11.43) (end -8.255 -11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.255 -11.43) (end -8.255 10.795) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.445 -6.35) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 -6.35) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 -8.89) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.175 -6.35) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.27 1.27) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad h0 thru_hole circle (at -5.715 0) (size 3.302 3.302) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad h1 thru_hole circle (at 5.715 0) (size 3.302 3.302) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.747 -3.048) (size 2.032 2.032) (drill 1.5748) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7.747 -3.048) (size 2.032 2.032) (drill 1.5748) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -6.7818 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.7818 4.572) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.7818 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 6.7818 4.572) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
