(module cardedge_40x2 (layer F.Cu) (tedit 548CA356)
  (fp_text reference cardedge_40x2 (at -3.8 -5.8 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -5.2 -2.6 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.4 -16.8) (end -2.4 -20.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 -20.4) (end 2.8 -34.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 0.4) (end 2.8 -17.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 connect rect (at 0 0) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 0 0) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at 0 -0.8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at 0 -0.8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect rect (at 0 -1.6) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at 0 -1.6) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 7 connect rect (at 0 -2.4) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect rect (at 0 -2.4) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 9 connect rect (at 0 -3.2) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 connect rect (at 0 -3.2) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 11 connect rect (at 0 -4) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12 connect rect (at 0 -4) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 13 connect rect (at 0 -4.8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 14 connect rect (at 0 -4.8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 15 connect rect (at 0 -5.6) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 16 connect rect (at 0 -5.6) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 17 connect rect (at 0 -6.4) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18 connect rect (at 0 -6.4) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 20 connect rect (at 0 -7.2) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 19 connect rect (at 0 -7.2) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 connect rect (at 0 -8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 21 connect rect (at 0 -8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 24 connect rect (at 0 -8.8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 23 connect rect (at 0 -8.8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 26 connect rect (at 0 -9.6) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 25 connect rect (at 0 -9.6) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 28 connect rect (at 0 -10.4) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 27 connect rect (at 0 -10.4) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 30 connect rect (at 0 -11.2) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 29 connect rect (at 0 -11.2) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 32 connect rect (at 0 -12) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 31 connect rect (at 0 -12) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 34 connect rect (at 0 -12.8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 33 connect rect (at 0 -12.8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 36 connect rect (at 0 -13.6) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 35 connect rect (at 0 -13.6) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 38 connect rect (at 0 -14.4) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 37 connect rect (at 0 -14.4) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 40 connect rect (at 0 -15.2) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 39 connect rect (at 0 -15.2) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 42 connect rect (at 0 -16) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 41 connect rect (at 0 -16) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 44 connect rect (at 0 -16.8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 43 connect rect (at 0 -16.8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 45 connect rect (at 0 -20.8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 46 connect rect (at 0 -20.8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 47 connect rect (at 0 -21.6) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 48 connect rect (at 0 -21.6) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 49 connect rect (at 0 -22.4) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 50 connect rect (at 0 -22.4) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 51 connect rect (at 0 -23.2) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 52 connect rect (at 0 -23.2) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 53 connect rect (at 0 -24) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 54 connect rect (at 0 -24) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 55 connect rect (at 0 -24.8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 56 connect rect (at 0 -24.8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 57 connect rect (at 0 -25.6) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 58 connect rect (at 0 -25.6) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 59 connect rect (at 0 -26.4) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 60 connect rect (at 0 -26.4) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 61 connect rect (at 0 -27.2) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 62 connect rect (at 0 -27.2) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 63 connect rect (at 0 -28) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 64 connect rect (at 0 -28) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 65 connect rect (at 0 -28.8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 66 connect rect (at 0 -28.8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 67 connect rect (at 0 -29.6) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 68 connect rect (at 0 -29.6) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 69 connect rect (at 0 -30.4) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 70 connect rect (at 0 -30.4) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 71 connect rect (at 0 -31.2) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 72 connect rect (at 0 -31.2) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 73 connect rect (at 0 -32) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 74 connect rect (at 0 -32) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 75 connect rect (at 0 -32.8) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 76 connect rect (at 0 -32.8) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 77 connect rect (at 0 -33.6) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 78 connect rect (at 0 -33.6) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
  (pad 79 connect rect (at 0 -34.4) (size 3.6 0.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 80 connect rect (at 0 -34.4) (size 3.6 0.55) (layers B.Cu F.Mask))
)
