<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.829840625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.829840625" y1="0" x2="22.829840625" y2="22.8602" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.829840625" y1="22.8602" x2="0" y2="22.8602" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.8602" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>PB2</text>
<text>PB1</text>
<text>PB0</text>
<text>PB3</text>
<text>PB4</text>
<text>PB5</text>
<text>BAT</text>
<text>J2</text>
<text>PB2</text>
<text>PB1</text>
<text>PB0</text>
<text>PB3</text>
<text>PB4</text>
<text>PB5</text>
<text>BAT</text>
<text>VCC</text>
<text>+</text>
<text>V 0.00</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_6X150_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATtami">
<packages>
<package name="USB-MICRO-ALIEXPRESS">
</package>
<package name="SOIC127P798X216-8N">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD-323">
<description>&lt;b&gt;SOD323&lt;/b&gt; (2.5x1.2mm)</description>
</package>
<package name="1X02_ROUND">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="MOUNTINGHOLE_2.0_PLATED">
</package>
<package name="SOLDERJUMPER_CLOSEDWIRE">
</package>
<package name="LED-805">
</package>
<package name="1X07_ROUND">
</package>
<package name="TACTILE-SWITCH-1101NE">
<description>Sparkfun SKU# COM-08229</description>
</package>
<package name="1X01-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R3" library="ATtami" package="0805" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ATtami" package="0805" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="ATtami" package="0805" value="1K5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="ATtami" package="SOD-323" value="Schottky">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="ATtami" package="0805" value="2.2uf/16V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="ATtami" package="LED-805" value="Blue LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="ATtami" package="LED-805" value="Blue LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="ATtami" package="0805" value="1uf/25V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="ATtami" package="LED-805" value="Red LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="ATtami" package="0805" value="1K5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="ATtami" package="SOT23-5" value="MIC5225">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="ATtami" package="MOUNTINGHOLE_2.0_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.0"/>
<element name="S1" library="ATtami" package="TACTILE-SWITCH-1101NE" value="SWITCH-MOMENTARY-2-SMD-1101NE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USB" library="ATtami" package="USB-MICRO-ALIEXPRESS" value="MICRO-USB_ALIEXPRESS"/>
<element name="U$2" library="ATtami" package="MOUNTINGHOLE_2.0_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.0"/>
<element name="J2" library="ATtami" package="1X02_ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="ATtami" package="1X02_ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="ATtami" package="1X07_ROUND" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="ATtami" package="SOD-323" value="Schottky">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="ATtami" package="SOLDERJUMPER_CLOSEDWIRE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COIN_CELL_(+)" library="ATtami" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COIN_CELL_(-)" library="ATtami" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="ohw-logo" package="OSHW_6X150_NOTEXT" value=""/>
<element name="U2" library="ATtami" package="SOIC127P798X216-8N" value="ATTINY85-20SU">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58M3797"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY85-20SU"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455164"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="USB" pad="DM"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
<contactref element="USB" pad="GND@1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="COIN_CELL_(-)" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V_BAT">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="USB" pad="DP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="CQ"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="D5" pad="CQ"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="V-BUS">
<contactref element="USB" pad="VCC"/>
<contactref element="D3" pad="AQ"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D5" pad="AQ"/>
<contactref element="COIN_CELL_(+)" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
