<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="81.26" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.26" y1="0" x2="81.26" y2="28.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.26" y1="28.88" x2="0" y2="28.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28.88" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+12V</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F4052">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Finder</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="TO-92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="1X03-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1" library="relay" package="F4052" value="4052">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="dp_devices" package="TO-92" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value=""/>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="J1" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204/7" value=""/>
<element name="J2" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X03-CLEANBIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="relay" package="F4052" value="4052">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q2" library="dp_devices" package="TO-92" value=""/>
<element name="D2" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="P1"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="K2" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="O1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K1" pad="S1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="O2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="S2"/>
<contactref element="K1" pad="O1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="K1" pad="P2"/>
<contactref element="K2" pad="S1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
